Pour offre Maison calèche

**A L'ATTENTION DE :** Monsieur Hakiza Jean-Baptiste

Rue Charles Jaumotte 128

1300 limal

Belgique

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉSIGNATION** | **QUANTITÉS** | **UNITÉS** | **PRIX UNITAIRE** | **MONTANT HTVA** |
| **pompe a chaleur DD ALEZIO S 16 MR/EM V200**e Dietrich. Alezio S V200. PAC air/eau Inverter composée d'unité extérieure, de module intérieur MIV-4S...V200 intégrant préparateur ecs de 180 litres. Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant. Limitation du courant de démarrage par technologie INVERTER. Le PAC comprend une unité extérieure et un module hydraulique intérieur en 2 versions: MIV-4S V200/E pour appoint par résistance électrique intégrée et MIV-4S V200/H pour appoint hydraulique par chaudière. Module intérieur: tableau de commande, condenseur constitué d'échangeur à plaques inox, circulateur chauffage, vase d'expansion, manomètre électronique, soupape de sécurité, purgeur automatique, contrôleur de débit. Préparateur ecs émaillé à serpentin avec protection par anode en magnésium et tubulures de liaison | 1 |  |  |  |
| **DD EH858 KIT V3V ET POMPE / DD EH862 PLATINE 2 CIRCUITS / DD AD324 SMART TC°**Kit deuxième circuit avec vanne 3 voies et pompe à indice d'efficacité énergétiqueKit de régulation 2 circuits.SMART TC. Thermostat d'ambiance connecté. R-bus. Seulement pour des appareils De Dietrich avec R-bus. ( x2 un pour le chauffage sol et pour les radiateur ) | 1 |  |  |  |
| **radiateur a l etage**fourniture et pose de deux sèche serviette dans les salle de bain fourniture et pose de radiateur dans chaque chambreles radiateur seront raccorder sur des collecteur qui se trouveront a l étage ( a définir avec le client et architecte)la colonne d’alimentation des collecteur descendra dans une gaine technique ( a définir avec le client et architecte) | 7 |  |  |  |
| **chauffage par le sol**fourniture et pose d’un plancher chauffant ( sen isolation polyuréthane projeter ) | 1 |  |  |  |
| **point eau chaude et froide et decharge**point eau ch et fr pour salle de bain une point eau ch et fr pour salle de bain deux point eau ch et fr pour cuisine point eau ch et fr pour buanderie | 1 |  fft |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉSIGNATION** | **QUANTITÉS** | **UNITÉS** | **PRIX UNITAIRE** | **MONTANT HTVA** |
| **eau de pluie**fourniture dune pompe d eau de pluie de marque Neptune et sais filtre raccordement a la citerne avec un socarex de diamètre 32 avec clapet de pier pour alimentation wc et robinet extérieur | 1 | fft |  |  |
| **equipement sanitair** baignoire 175x75 blanc douche extra plat 90/140 parois de douche mitigeur pour baignoire mitigeur de douche mitigeur pour lavabomeuble de salle de bain ( a définir avec le client ) wc gueberit ( x 3 ) | 1 |  |  |  |
| **extraction type c+**fourniture et pose d’un groupe d’extraction de 375m³h fourniture et pose d’un réseau d’extraction fourniture et pose de bouche dans les pièce prévu a set fait | F1 |  |  |  |
| **VENTILATION****Type : D** |  |  |  |  |
| Extraction /local humidité | 5 |  |  |  |
| Refoulement/local sec : | 8 |  |  |  |
| Grilles ‘tuyaux | 1 |  |  |  |
| Centrale ( décharge comprise) | 1 |  |  |  |
|  |  | TOTAL HTVA |  |
|  |  | TVA 21% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Pour accepter ce devis, merci de nous le renvoyer signé par e-mail avant le 26/01/2023.