**Offre pour :**

* Isolation du mur latéral de mon habitation pour une surface d’environ 75 m²
* Recouvrement par un bardage en tôle
* Finition d’angle et raccordement avec la toiture
* Couleur : gris anthracite

Je cherche à limiter les coûts au maximum. Ce mur est dans une ruelle peu visible, je ne recherche pas un revêtement particulièrement esthétique.

La largeur actuelle de la ruelle est de 1,2 m.

Epaisseur maximale avec le bardage : 12 cm

**Description de l’implantation :**

Maison située au numéro 10 de la rue Abbé Fievez, à Pont-à-Celles

Maison ancienne de 1896.

Mur en briques. Toiture en ardoise 

 

