Cahier des charges pour macon

* Agrandissement de deux baies fenetres sur la largeur
* Agrandissement de deux baies portes/fenetre sur la hauteur avec pose de seuil pierre bleu
* Agrandissement de une porte sur la largeur
* Rehaussement du seuil de 1 fenetre
* Pose d’un seuil de fenetre au sol sur grande fenetre avec réhausse de +-20cm total
* Changement de 4 linteaux en bois par linteau en beton
* Déconstruction d’une citerne d’eau de pluie non-enterrée et création mur soutainement
* Déconstruction d’une arche extérieure décorative en beton
* Déconstruction de 1 partie de mur + 2 petits murs
* Réhaussement d’un mur à 2.5m
* Destruction du plancher du grenier et de l’escalier qui y mêne
* Réhausser poutrelles plafond de la SDB et couloir
* Trous pour passage réseaux/ gaines technique
* Création de deux petites cloisons pour toilette + Support pour évier
* Création du gaine technique de la cave à faux-plafond 1er étage
* Installation support WC sur gaine technique
* Carottage du sol rez-de-chaussée pour passage technique
* Isolation du sol et chape du sol cuisine
* Création chemin pour évacuation des eaux usées
* Ouverture porte dans mur toilette
* Faire chappe dans salle de bain
* Faire chappe dans hall et salle de bain
* Retailler les seuils de fenetre exterieur pour être affleurant
* Combler petite baie du grenier