Bonjour Messieurs,

Pourriez-vous m'envoyer un devis sur l'installation d'une douche italienne à Woluwe-Saint-Pierre ?

Il faudra enlever et évacuer la douche actuelle :
Ma salle de bain fait 283 cm de long sur 174 cm de large.
La hauteur de la paroi actuelle fait 185 cm. Le ¼ de rond fait 89 x 89 cm. Je peux vous envoyer par e-mail les photos.

Le nouveau matériel est déjà acheté et sur place :
Geberit Metro siphon de douche Ø 90 mm
Receveur de douche 160 x 90 cm composite blanc
3 panneaux muraux de douche 90 x 220 cm acrylique blanc
Barre de stabilisation 120 cm chrome
Balmani BMSS profilé mural 4 x 200 cm blanc
Paroi de douche verre transparent 85 x 200 cm
BMSS vis de fixation pour barre de stabilisation 5 cm chrome

Les nouveaux 3 paneaux muraux seront collés sur le carrelage existant des murs :
Le carrelage côté largeur, fait 209 cm de hauteur sur 89 cm de largeur. Le carrelage qui fait toute la longueur, fait 209 cm de hauteur sur 171 cm de largeur, d'où 2 panneaux muraux acrylique blanc achetés.
Il y faura évidemment prévoir un ajustement des panneaux.
Pourriez-vous fournir le raccord de départ ?

On enlevera et replacera la robinetterie, tablette de douche et le porte essuie (portant et non radiateur), sur la nouvelle paroi.
La robinetterie sera replacée au même emplacement des arrivées d'eau actuelles côté longueur du tub. S'il le faut, les anciennes arrivées d’eau sont toujours présentes sous le carrelage côté largeur. On pourrait les réutiliser.

Je souhaite poser une petite bande de carrelage 90 x 12cm, identique à celui existant sur le sol de la salle de bain, sur la largeur contre le mur et dans continuité du tub. Il me reste 3 carrelages de 120 cm de long utilisés pour le sol.

Si la chape est fine, on peut casser le carrelage pour placer le siphon.

En vous remerciant par avance de m'envoyer votre devis et fixer une date de réalisation du travail.

Cordialement,

Mme de Prelle
0494 69 27 77 



  

