**Demande de DEVIS** Go Travaux devis suite sinistre dégât des eaux

1. **MURS des combles et de la pièce sous Velux**:

Réparation, enduisage, ponçage, peinture :

**35 M2**

1. **PARQUET flottant Quick Step** **des combles et de la pièce sous Velux**:

Démontage des parties inondées , évacuation, fourniture et pose y compris sous couche et plinthes

**(360 cm X 410 cm) + (380 cm X 360 cm) = 28,44 M2**

1. **LAMBRIS** **des combles et de la pièce sous Velux**:

Ponçage des lambris en hêtre + vernissage 2 couches

**(271 cm X 716 cm) + (262 cm X 716 cm) + (566 cm X 358 cm) = 58,43 M2**

1. **PLANCHER en bois massif ( cheminée infiltrations d’eau de pluie)**:

Rénovation des parties touchées, traitement contre humidité : **7.90 M2**

1. **PLAFONNAGE pièces sous Velux côté voirie** :

Réparation (ou remplacement) + mise en peinture:

**2 X( (352 cm X 375 cm) + (352 cm X 225 cm) )= 43 M2**

1. **PLAFONDS chambres troisième étage sous pièces côté jardin**:

Réparation des plafonds avec voile de verre et moulures) + mise en peinture:

**2 X (360 cm X 400 cm) = 30 M2**