AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - ACKAERT-STREEL - rue des Bruyères de Gomze 3 4140 SPRIMONT

Terrassement 🡪 terre à enlever sur 3mx3mx0.7m = 6.3m3

* Enlèvement de plusieurs souches (conifères)
* Terrain à retourner sur 20cm de hauteur pour plantation et pelouse +- 500m²
* Terrassement pour réalisation d'un terrain pétanque 12 m de long sur 3 m de large
* terrassement pour pose klinkers de 3.5m de diamètre (rond) et pose pavage
* terrassement pour pose klinkers de 3m de diamètre (rond) et pose pavage
* terrassement pour allée klinkers de 14m de long sur 1m de large
* Pose haie de charmes +- 1m de haut avec bâche noir et copeaux (74m de long)



* Plantes grimpante verte hiver été sur façade avant et latérale façade avant 16m², latérale 6.5m²
* Lavande déco 10 m de long
* Pavage pavé de rue (+- 8cm\*8cm) allée d'entrée 25m²

